Добрый день, просим согласовать аналоги, технические характеристики прилагаем:

1. Горелка газовоздушная ГВ-850 –

Горелка проп.+воздух ГВ-111 (для кровельн. работ, стакан ф50мм, L=930мм, вент.), REDIUS

1. Резак кислородный РС -2А-100 /вентильный/ -

Резак ацетилен Р1А (вент., вн.мундш.1, 2, 100 мм, типа "МАЯК"), Сталь

1. Резак пропановый "Вектор 09510П" или эквивалент –

Резак пропан Р3П-02М (вент., н.м. №1, вн.м. №1,2,3,4, до 300 мм, типа "МАЯК"), REDIUS

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Добрый день. Благодарим за запрос.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ТГ000527 | Горелка газовоздушная ГВ-850 | Горелка проп.+воздух ГВ-111 (для кровельн. работ, стакан ф50мм, L=930мм, вент.), REDIUS | Замена согласована |
| ТГ000373 | Резак кислородный РС -2А-100 /вентильный/ | Резак ацетилен Р1А (вент., вн.мундш.1, 2, 100 мм, типа "МАЯК"), Сталь | Замена согласована |
| ТГ000659 | Резак пропановый "Вектор 09510П" или эквивалент | Резак пропан Р3П-02М (вент., н.м. №1, вн.м. №1,2,3,4, до 300 мм, типа "МАЯК"), REDIUS | Замена НЕ СОГЛАСОВАНА |

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п.п.2 п.25 Закупочной документации Запросы на разъяснение Документации должны подаваться через сайт ЭТП, начиная со дня публикации «Извещения о проведении процедуры закупки» на сайте ЭТП, но не позднее,

чем за 3 рабочих дня до срока окончания подачи заявок **по форме согласно Приложению № 6.**