Добрый день, в ответ на ваш Запрос сообщаем следующие характеристики:

Позиция №2:

- Для данной модели недоступен ШР. Предлагаем сальниковый ввод С

- t11 - Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150: У1, предельные значения температур окружающего воздуха, минус 40...70 °С

- С - Кабельный ввод: сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм для всех исполнений датчиков

Ответ - все согласовано с предложением производителя.

Позиция №18:

- 518 - Ряд верхних пределов измерений, МПа: 0,06 МПа, 0,1 МПа, 0,16 МПа, 0,25 МПа, 0,4 МПа, 0,6 МПа

-t1 - Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150: УХЛ 3.1, предельные значения температур окружающего воздуха, 5...50 °С

-015 - Пределы допускаемой основной приведенной погрешности в диапазонах настройки, ± , %: 0,15 %

Ответ - Ряд верхних пределов измерений, МПа- 0,16мПа, остальное согласовано с предложением производителя.