«**Утверждаю»**

Начальник АТЦ ООО

«Самарские коммунальные системы»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.В. Иванов

01 марта 2022 г.

**Техническое задание**

**на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств Volkswagen и Mitsubishi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Перечень основных данных и требований** | **Содержание основных данных и требований** |
| 1 | Заказчик (наименование, адреса) | **ООО «Самарские коммунальные системы»**  Юридический адрес:443056, г.Самара, ул. Луначарского, 56  Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, 56 |
| 2 | Основание для проведения работ | Техническое обслуживание (далее ТО) и ремонт транспортных средств: Volkswagen  1.2DLT35DXO VIN WV1ZZZ2DZ6H030248  гос.№ в773оу163;  2.2EKEI CRAFTER VIN WV1ZZZ2EZ96027594  гос.№ н532ту163;  и Mitsubishi (далее ТС)  3.L200 VIN MMCJJKL10HH029198,  гос. № а003ен763 |
| 3 | Наименование и местоположение объекта (местонахождение ТС) | г. Самара |
| 4 | Источник финансирование | Производственная программа |
| 5 | Цель и назначение | Для поддержания ТС в исправном состоянии и надлежащем виде |
| 6 | Основные технико-экономические показатели и характеристики предмета договора | Приложение № 1 |
| 7 | Режим работы производства | Оказание услуг будет осуществляться по мере возникновения потребности, на основании заявок Заказчика |
| 8 | Состав работ | Работы по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту ТС, включая все виды ремонтных работ, в том числе: регулировка узлов и агрегатов, схождение, ремонт подвески и ходовой части, двигателя, тормозной системы и электрики.  Работы по ремонту выполняются с использованием оборудования, запасных частей, деталей, агрегатов, узлов и смазочных материалов Исполнителя.  Стоимость услуг по техническому обслуживанию и ремонтным работам зафиксирована в Договоре на оказание услуг (Приложение № 1 к договору).  Стоимость запасных частей и материалов определяется рыночной стоимостью на момент выполнения работ Исполнителем и подлежит согласованию с Заказчиком.  Перечень необходимых запасных частей и материалов отражается в заказ-наряде перед началом выполнения работ. Заказ-наряд подлежит согласованию с Заказчиком.  У Заказчика отсутствует обязанность приобрести весь предусмотренный объем услуг.  Исполнитель предоставляет Заказчику бесплатное хранение ТС на охраняемой территории на время ожидания работ и после их окончания. |
| 9 | Требования к используемому оборудованию | Применяемое оборудование, используемое при выполнении работ, должно быть сертифицировано и испытано, иметь технические паспорта |
| 10 | Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Услуги предоставляются на основании поданной Заказчиком заявки  В случае, если в процессе выполнения работ, будут обнаружены дополнительные дефекты (требующие устранения), то такие работы могут выполняться только после согласования с Заказчиком |
| 11 | Требования к технологическим решениям | Выполнение всех видов работ осуществляется в соответствии с техническими условиями и регламентами, установленными заводом-изготовителем |
| 12 | Исходные данные, для выполнения работ | Деффектовочная ведомость Заказчика или заявка на ремонт |
| 13 | Требования к природоохранным мероприятиям | При выполнении работ Исполнитель обязуется исключить негативное воздействие на окружающую среду |
| 14 | Техническое требование к технологическому оборудованию | Технологическое оборудование и инструмент должны соответствовать стандартам и техническим условиям РФ |
| 15 | Требования по утилизации (захоронению отходов) | Исполнитель принимает на себя обязанности по сбору и утилизации отходов, образовавшихся при проведении ремонта ТС Заказчика |
| 16 | Требования к составу и содержанию документов, передаваемых Исполнителем Заказчику | 1. Счет на оплату  2. Акт выполненных работ  3. Счет-фактура  4. Заказ-наряд |
| 17 | Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой Заказчику | Один экземпляр |
| 18 | Дополнительные требования и особые условия | 1.Исполнитель должен иметь подтверждённый документами опыт работы с транспортными средствами Volkswagen и Mitsubishi.  2.Срок предоставления Гарантии на выполненные работы и запасные части, после подписания акта выполненных работ, должен составлять не менее 6 месяцев.  3.Недостатки выполненных работ и запасных частей Исполнителя, проявившиеся в гарантийный период, подлежат устранению силами и средствами Исполнителя, в первоочередном порядке, в течение не более десяти дней со дня обнаружения.  В случае устранения недостатков в гарантийный период, ранее выполненных работ, гарантийный срок на данную работу и запасные части, продлевается на период, в течение которого техника не эксплуатировалась. Указанный период исчисляется со дня обращения Заказчика с требованием об устранении недостатка, до дня выдачи ТС по окончании ремонта.  5.Устанавливаемые, при выполнении всех видов работ запасные части должны быть новыми и оригинальными. Использование восстановленных запасных частей не допускается.  Затраты времени на проведение дополнительных ремонтных работ определяются по результатам диагностики. |

**Приложение № 1**

к техническому заданию

на ТО и ремонт ТС

Volkswagen и Mitsubishi

**Прейскурант**

на стоимость услуг по техническому обслуживанию и ремонтным работам

транспортных средств Volkswagen и Mitsubishi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование услуг (работ)** | **Стоимость (без НДС), руб.** | |
| **VW** | **Mitsubishi** |
| 1 | Бампер передний - ремонт без покраски |  |  |
| 2 | Бампер передний - снятие/установка (далее с/у) |  |  |
| 3 | Головка блока цилиндров — ремонт |  |  |
| 4 | Головка блока цилиндров — с/у |  |  |
| 5 | Головка блока цилиндров — шлифовка привалочной плоскости |  |  |
| 6 | Двигатель (ДВС) — капитальный ремонт |  |  |
| 7 | ДВС — разбор/дефектовка |  |  |
| 8 | Диагностика топливной системы |  |  |
| 9 | Диагностика электронного блока управления (ЭБУ) |  |  |
| 10 | Дроссель — прочистка |  |  |
| 11 | Дроссель — ремонт |  |  |
| 12 | Катализатор — замена |  |  |
| 13 | Катализатор — удаление |  |  |
| 14 | Кондиционер — заправка |  |  |
| 15 | Коробка перемены передач (КПП) — с/у |  |  |
| 16 | Масло в гидроусилителе рулевого управления (ГУР) — замена |  |  |
| 17 | Масло в редукторе заднего моста — замена |  |  |
| 18 | Масло в КПП — замена |  |  |
| 19 | Подшипник выжимной — замена |  |  |
| 20 | Подшипник кондиционера — замена |  |  |
| 21 | Прокладка выпускного коллектора — замена |  |  |
| 22 | Прокладка ГБЦ — замена |  |  |
| 23 | Радиатор ДВС — замена |  |  |
| 24 | Радиатор ДВС — мойка |  |  |
| 25 | Радиатор отопителя — замена |  |  |
| 26 | Развал-схождение — проверка |  |  |
| 27 | Развал-схождение — регулировка |  |  |
| 28 | Рейка рулевая в сборе — замена |  |  |
| 29 | Ремень генератора — замена |  |  |
| 30 | Ремень ГРМ (комплект) — замена |  |  |
| 31 | Ремень ГУР — замена |  |  |
| 32 | Ремень кондиционера — замена |  |  |
| 33 | Ремень приводной — замена |  |  |
| 34 | Ремень приводной — подтяжка |  |  |
| 35 | Электропроводка генератора — ремонт |  |  |
| 36 | Стекло лобовое — замена |  |  |
| 37 | Сцепление (комплект) — замена |  |  |
| 38 | Теплообенник с/у — очистка |  |  |
| 39 | Форсунка топливная — проверка |  |  |
| 40 | Форсунки топливные (комплект) — с/у |  |  |
| 41 | Цепь ГРМ с натяжителями — замена |  |  |
| 42 | Цилиндр сцепления главный — замена |  |  |
| 43 | Чтение кодов ошибок |  |  |
| 44 | ШРУС внутренний — замена |  |  |
| 45 | ШРУС наружный — замена |  |  |
| 46 | Сайлентблок — замена |  |  |
| 47 | Наконечник рулевой тяги — замена |  |  |
| 48 | Подшипники опорные (комплект) — замена |  |  |
| 49 | Плановое техническое обслуживание |  |  |
| 50 | Нормо-час дополнительных ремонтных работ |  |  |

Начальник АТЦ П.В. Иванов