

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | СВ- КИПиА |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: | СВ000382 |

Наименование МТР: Преобразователь частоты FR-F840-00620-2-60 (30кВт)

**Классификация**

|  |  |
| --- | --- |
| **Характеристика** | **Значение** |
| Преобразователь частоты, SLD: | 30 кВт; 3x380В, 50Гц; 62А; Перегрузка 110% 60c; 120% 3c @40°C; IP20 |
| Номинальный ток | 62 А |
| Номинальная мощность | 30 кВт |
| Напряжение питания | 3-фазное, 380...500 В |
| Выходное напряжение | трехфазное |
| Вес, кг | 15 |
| Габариты мм | 250x400x190 |
| SLD | Super light duty (110% в теч. 60 с, 120% в теч. 3 с) |
| LD | Light duty (120% в теч. 60 с, 150% в теч. 3 с) |
| ND | Normal duty (150% в теч. 60 с, 200% в теч. 3 с) |
| HD | Heavy duty (200% в теч. 60 с, 250% в теч. 3 с) |
| Указанная номинальная мощность двигателя соответствует максимально допустимой мощности при использовании 4-полюсного стандартного двигателя Mitsubishi Electric. | |

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО Ответственного: | Е.С. Фролов |
| Должность: | Начальник ЦНС |
| Телефон / Факс: | 207-25-26; вн. 64-00 |
| Электронный адрес: | esFrolov@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |