Добрый день, в ответ на ваш запрос сообщаем следующую информацию:

1. Аналоги в рамках данной закупки не рассматриваются.
2. По позициям 5 и 6 штангенциркуль верный ГОСТ 166-89.
3. По позициям 5 и 6 необходим шаг деления 0,1 мм