«**Утверждаю»**

Начальник АТЦ ООО

«Самарские коммунальные системы»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.В. Иванов

28 марта 2023 г.

**Техническое задание**

**на услуги по техническому обслуживанию и ремонту**

**гарантийных транспортных средств ГАЗ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Перечень основных данных и требований** | **Содержание основных данных и требований** |
| 1 | Заказчик (наименование, адреса) | **ООО «Самарские коммунальные системы»**  Юридический адрес:443056, г.Самара, ул. Луначарского, 56  Почтовый адрес: 443056, г.Самара, ул. Луначарского, 56 |
| 2 | Основание для проведения работ | Регламентное техническое обслуживание (далее ТО) и дополнительный ремонт гарантийных транспортных средств ГАЗ (далее ТС). |
| 3 | Наименование и местоположение объекта (местонахождение ТС) | г. Самара |
| 4 | Источник финансирование | Производственная программа |
| 5 | Цель и назначение | Для поддержания ТС в исправном состоянии и надлежащем виде |
| 6 | Основные технико-экономические показатели и характеристики предмета договора | Приложения № 1, 2 |
| 7 | Режим работы производства | Оказание услуг будет осуществляться по мере возникновения потребности, на основании заявок Заказчика |
| 8 | Состав работ | Услуги по диагностике, ТО и дополнительному ремонту ТС, включая все виды ремонтных работ, в том числе: регулировка узлов и агрегатов, развал-схождение, ремонт подвески и ходовой части, двигателя, тормозной системы и электрооборудования.  Работы по ТО и дополнительному ремонту, выполняются с использованием оборудования, запасных частей, деталей, агрегатов и узлов, смазочных материалов Исполнителя, стоимость которых входит в общую стоимость ТО и ремонта.  Запасные части требующие замены при проведении работ, предоставляются Исполнителем и стоимость данных запасных частей согласовываются с Заказчиком (по каждой позиции).  Исполнитель предоставляет Заказчику бесплатное хранение ТС на охраняемой территории на время ожидания работ и после их окончания  У Заказчика отсутствует обязанность приобретения всего предусмотренного объема работ |
| 9 | Требования к используемому оборудованию | Применяемое оборудование, используемое при выполнении работ, должно быть сертифицировано и испытано, иметь технические паспорта |
| 10 | Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Услуги предоставляются на основании поданной Заказчиком заявки  В случае, если в процессе выполнения работ, будут обнаружены дополнительные дефекты (требующие устранения), то такие работы могут выполняться только после согласования с Заказчиком |
| 11 | Требования к технологическим решениям | Выполнение всех видов работ осуществляется в соответствии с техническими условиями и регламентами, установленными заводом-изготовителем |
| 12 | Исходные данные, для выполнения работ | Деффектовочная ведомость Заказчика или заявка на ремонт |
| 13 | Требования к природоохранным мероприятиям | При выполнении работ Исполнитель обязуется исключить негативное воздействие на окружающую среду |
| 14 | Техническое требование к технологическому оборудованию | Технологическое оборудование и инструмент должны соответствовать стандартам и техническим условиям РФ |
| 15 | Требования по утилизации (захоронению отходов) | Исполнитель принимает на себя обязанности по сбору и утилизации отходов, образовавшихся при проведении ремонта ТС Заказчика |
| 16 | Требования к составу и содержанию документов, передаваемых Исполнителем Заказчику | 1. Счет на оплату  2. Акт выполненных работ  3. Счет-фактура  4. Заказ-наряд |
| 17 | Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой Заказчику | Один экземпляр |
| 18 | Дополнительные требования и особые условия | 1.Исполнитель должен официальным представителем ГАЗ в г. Самара.  2.Срок предоставления Гарантии на выполненные работы и запасные части, после подписания акта выполненных работ, должен составлять не менее 6 месяцев.  3.Недостатки выполненных работ и запасных частей Исполнителя, проявившиеся в гарантийный период, подлежат устранению силами и средствами Исполнителя, в первоочередном порядке, в течение не более десяти дней со дня обнаружения.  4.В случае устранения недостатков в гарантийный период, ранее выполненных работ, гарантийный срок на данную работу и запасные части, продлевается на период, в течение которого техника не эксплуатировалась. Указанный период исчисляется со дня обращения Заказчика с требованием об устранении недостатка, до дня выдачи ТС по окончании ремонта.  5.Устанавливаемые, при выполнении всех видов работ запасные части должны быть новыми и оригинальными. Использование восстановленных запасных частей не допускается.  Затраты времени на проведение дополнительных ремонтных работ определяются по результатам диагностики. |

**Приложение № 1**

к техническому заданию

на услуги по ТО и ремонту

гарантийных ТС ГАЗ

**Перечень гарантийных транспортных средств ГАЗ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Марка и модель ТС** | | **Количество ТС, шт.** | | **Год выпуска** | | Примечание |
| 1 | 5796L2 | | 13 | | 2020 | |  |
| 2 | 5796V2 | | 7 | | 2020 | |  |
| 3 | Макар 2322 ND | | 8 | | 2021 | |  |
| 4 | С41R33 | | 3 | | 2021 | |  |
| Итого: | | 31 | |  | |  | |

Начальник АТЦ П.В. Иванов

**Приложение № 2**

к техническому заданию

на услуги по ТО и ремонту

гарантийных ТС ГАЗ

**Прейскурант**

стоимости услуг на регламентное техническое обслуживание и

нормо-часа дополнительных ремонтных работ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Марка и модель ТС** | **ТО-2**  **(20 000-40 000 км) или не реже 1 раз в год, руб. (без НДС)** | **ТО-3**  **(40 000-60 000 км) или не реже 1 раз в год, руб. (без НДС)** | **ТО-4**  **(60 000-80 000 км) или не реже 1 раз в год, руб. (без НДС)** | **ТО-5**  **(80 000-100 000 км) или не реже 1 раз в год, руб. (без НДС)** | **Стоимость нормо-часа доп. ремонт. работ, руб. (без НДС)** |
| 1 | 5796L2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 5796V2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Макар 2322 ND |  |  |  |  |  |
| 4 | C41R33 |  |  |  |  |  |

Начальник АТЦ П.В. Иванов