В ответ на запрос, касаемо позиции №5 НЛ000014 Привязь страховочная для работы в колодцах, камерах, уточняем:

1. Требования к размерам накладок и материалу, из которого они должны быть выполнены, не предъявляются

2. Автоматические застежки должны быть трехязычковые (или двухязычковые)